Pasi realizare DUMBRAVESTI (intravilan si extravilan):

1. Se vor crea layerele standard:
   1. Constructii
   2. Drumuri
   3. Intravilan
   4. extravilan
2. Se va procesa bucata de ortofoto pe care o avem
3. In parallel se zboara si proceseaza restul de ortofoto
4. Se va procesa restul de ortofoto
5. Livrare

NU AVEM DATE DISPONIBILE (decat limite si sectoare cadastrale)